**Zał. A. Parametry minimalne**

*Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, będące produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy do oferty dołączyć opis produktu równoważnego.*

**Opaski bezpieczeństwa wraz z oprogramowaniem i usługą całodobowego monitoringu i przyzywania– 40 sztuk**

|  |  |
| --- | --- |
| Typ urządzenia: | opaska / bransoletka na nadgarstek; |
| Stan urządzenia: | wszystkie dostarczone urządzenia muszą być opatrzone znakiem CE i być fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu producenta wraz z załączoną instrukcją obsługi w języku polskim, która będzie przystępna dla osób w wieku 65+; |
| Materiał wykonania: | obudowa opaski wykonana z miękkiego tworzywa, zapobiegającego zbiciu lub pęknięciu urządzenia, zapewniająca odporność na upadek, wodoszczelna, pasek wykonany z certyfikowanego materiału odpornego na złamania (np. guma, silikon); |
| Rodzaj zapięcia: | wytrzymałe i mocne zapięcie gwarantujące, że opaska nie odepnie się przez przypadek, z możliwością regulacji długości paska bez fizycznej ingerencji; |
| Ładowanie urządzenia: | w komplecie ładowarka wraz z kablem ładującym. Nie obligatoryjnie, ale zalecane ładowanie indukcyjne opaski bezpieczeństwa, bez kabla podłączeniowego; |
| Oprogramowanie: | możliwość zdalnej bezpłatnej aktualizacji oprogramowania opaski bezpieczeństwa bez konieczności obsługi serwisowej; |
| Wymagania dotyczące baterii: | minimalny czas pracy w trybie ciągłym: 48 godzin - żywotność baterii co najmniej 2 lata -opaska wyposażona w monitoring zużycia baterii, przypominający użytkownikowi o konieczności naładowania urządzenia; |
| Identyfikacja urządzenia: | posiada indywidualny i niepowtarzalny numer (numer seryjny lub nr. IMEI); |
| Funkcje: | Prostota obsługi zapewniająca łatwość użytkowania urządzeń przeznaczonych dla osób w wieku 65+, maksymalnie 2 przyciski na obudowie, w tym obligatoryjnie przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS.  Obligatoryjne funkcje:  - przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS wraz z możliwością głosowego komunikowania się z centrum monitoringu, bez potrzeby korzystania z telefonu,  - detektor upadku,  - lokalizator GPS,  Dodatkowe funcje:  - czujnik zdjęcia opaski,  - funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, saturacja).  Opaska może spełniać dodatkowo inne funkcje, co znacznie poprawi jej użytkowość. |
| Komunikaty głosowe: | komunikat w języku polskim informujący o: uruchomieniu połączenia z centrum, monitoringu przez użytkownika, komunikat w języku polskim lub sygnał dźwiękowy wraz z wibracją informujący o: włączeniu i wyłączeniu opaski bezpieczeństwa. |
| Świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania | Świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla 40 osób mieszkańców Gminy Zwierzyn wskazanych przez Zamawiającego spełniających kryteria programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 objętych monitoringiem przy wykorzystaniu urządzeń opisanych powyżej. |
| **Gwarancja** | 24 miesiące |